СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ ОБОРОТА

Для регистрации участник оборота товаров представляет следующие сведения:

|  |
| --- |
| 1. **Отопительные приборы** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование атрибута (параметра)** | **Обязательность** | **Значение** | **Значение** | **Значение** |
| 1. | Полное наименование товара | да | Радиатор отопления биметаллический секционный Royal Thermo Biliner Satin Silver 500 / секций | Радиатор панельный Royal Thermo VENTIL HYGIENE VH10-500-400 RAL9016 | Конвектор внутрипольный Royal Thermo ATRIUM-75/200/800-DG-U-BL |
| **2.** | **Данные по производителю:** |  |  |  |  |
| 2.1 | Код налогового учета (идентификационный номер налогоплательщика) | да |  |  |  |
| **3.** | **Идентификаторы товара:** |  |  |  |  |
| 3.1 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | да |  |  |  |
| 3.2 | Код ОКПД2 | да |  |  |  |
| 3.3 | Код товара (GTIN), при наличии | да |  |  |  |
| 3.4 | Федеральный номенклатурный номер предмета снабжения (ФНН), при наличии | да |  |  |  |
| **4.** | **Характеристики товара** |  |  |  |  |
| 4.1 | Торговое обозначение или товарный знак (при его наличии) | да | Royal Thermo Biliner Satin Silver | Royal Thermo VENTIL HYGIENE | Royal Thermo ATRIUM |
| 4.2 | Конструктивное исполнение | да | радиатор секционный, подключение боковое | радиатор панельный тип 10, подключение нижнее | конвектор (естественная конвекция), подключение прямое, правое |
| 4.3 | Тип материала | да | биметаллический | сталь | сталь оцинкованная окрашенная |
| 4.4 | Назначение (область применения) | да | отопление центральное и автономное | отопление автономное | отопление |
| 4.5 | Тип теплоносителя | да | вода, незамерзающие жидкости | вода | вода, гликоль |
| 4.6 | Способ установки (размещения) | да | напольное, настенное | настенное | внутрипольное |
| 4.7 | Количество секций, при наличии | да | 8 | – | – |
| 4.8 | Номинальный тепловой поток, Вт | да | 1280 | 328 | 175 |
| 4.9 | Цвет | да | серебряный | белый | черный |
| 4.10 | Межосевое расстояние, мм, при наличии | да | 500 | – | – |
| 4.11 | Высота, мм | да | 574 | 500 | 75 |
| 4.12 | Ширина, мм | да | 640 | 400 | 200 |
| 4.13 | Глубина или длина, мм | да | 87 | 47 | 800 |
| 4.14 | Масса, кг | да | 15,2 | 4,647 | 5,62 |
| 4.15 | Максимальное избыточное рабочее давление теплоносителя, МПа | да | 3 | 1 | 1 |
| 4.16 | Максимальная рабочая температура теплоносителя, °С | да | 110 | 110 | 120 |
| 4.17 | Нормативный документ | да | ГОСТ 31311–2005 | ГОСТ 31311–2005 | ГОСТ 31311–2005 |
| 4.18 | Гарантийный срок, лет | да | 25 | 10 | 10 |
| **5.** | **Дополнительная информация** |  |  |  |  |
| 5.1 | Дополнительная информация по товару (приложение) | нет |  |  |  |
| 5.2. | Фотоизображения товара в разных ракурсах | нет |  |  |  |

**Примечание:**

«да» – обязательный атрибут;

«нет» – необязательный атрибут.

**Пояснения:**

Атрибуты заполнены в соответствии с примерами описания отопительных приборов:

1. Радиатор отопления биметаллический секционный Royal Thermo (https://www.royal-thermo.ru/catalog/product-radiator\_royal\_thermo\_biliner\_500\_silver\_satin\_8\_sekts/):

*Радиатор отопления биметаллический секционный Royal Thermo Biliner Satin Silver 500 / 8 секций*

1. Радиатор отопления панельный стальной Royal Thermo (<https://www.royal-thermo.ru/catalog/product-radiator_panelnyy_royal_thermo_ventil_hygiene_vh10_500_400_ral9016/>):

*Радиатор панельный Royal Thermo VENTIL HYGIENE VH10-500-400 RAL9016*

1. Конвектор внутрипольный Royal Thermo ATRIUM (DG-U-BL – условное обозначение решетки конвектора: DG – дизайнерский вариант; – U-образный профиль рамки; BL – цвет: алюминий, анодированный черный) (<https://www.royal-thermo.ru/catalog/product-konvektor_vnutripolnyy_royal_thermo_atrium_75_200_800_dg_u_bl/>), (https://www.royal-thermo.ru/upload/iblock/1f8/ddc8g8h9v5tsygresv8vn2o2e1cjjy8d/pasport\_royal\_thermo\_atrium\_21\_02\_23.pdf):

*Конвектор внутрипольный Royal Thermo ATRIUM-75/200/800-DG-U-BL*